H36Q_001

Power =~ 12,250
3.2 um bead in trap

Gain +/- 2.5 Volts (usually 1.25V)

A001 - pH7 ramp 3-20,100,0

good x,z,i/s

flow pH 5 ~ x = 14 pN ~ 5 min

Collect constant trap position data - 3,000,000 points at 50,000 Hz

a1	high
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8		a8 through a13 low talking in background
a9
a10
a11
a12	low
a13
a14
a15
a16
a17
a18
a19	high
a20	mid
a21
a22

ramp5 3-10,100,0 

broke fiber free beads

p.s.	3,000,000 points at 50,000 Hz
ps1	1,000,000 points  100,000 Hz