300 350 400 450 500 550 600 0.1 0.2 0.3 0.4

T (K) k (1/ps)

1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 -4 -3 -2 -1

1/T (K) ln (k * ps)