0 1 2 3 4 5 6 0

500

1000

1500

2000

t / ms k(t) / s -1

50 kHz

3 3.5 4 50

60

70

80 k_{rf} (50 kHz) k_{im} (50 kHz)